Příloha č. 2 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Podklady k používání radionuklidů mimo pracoviště se zdroji ionizujícího záření
(k § 5, § 35 a § 37 vyhlášky)

Tabulka č. 1
Uvolňovací úrovně a směrné hodnoty znečištění a povrchového znečištění radionuklidy

	Třída radionuklidu podle tabulky č. 2	
Posuzované místo znečištění	1	2	3	4	5	
	Uvolňovací úrovně hmotnostní aktivity pro znečištění radionuklidy [kBq/kg]	
Materiály, pevné látky a předměty vynášené z pracovišť se zdroji ionizujícího záření nebo jinak uváděné do životního prostředí	0,3	3	30	300	3000	
	Uvolňovací úrovně plošné aktivity pro plošné znečištění radionuklidy [kBq/m2]	
Povrchy materiálů a předmětů vynášených z pracovišť se zdroji ionizujícího záření nebo jinak uváděných do životního prostředí	3	30	300	3000	3.104	
	Směrné hodnoty povrchové aktivity pro povrchové znečištění radionuklidy na pracovištích se zdroji [kBq/m2]	
Povrchy podlah, stěn, stropů, nábytku, zařízení, ap. v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými zářiči, Vnější povrchy ochranného a provozního zařízení, osobních ochranných prostředků	30	300	3000	3.104	3.105	
Povrch těla a vnitřní povrchy osobních ochranných prostředků Pracovní povrchy mimo kontrol. pásmo	3	30	300	3000	3.104	

Tabulka č. 2 
Rozdělení radionuklidů do tříd podle radiotoxicity a potenciálního ohrožení zevním ozářením

Třída	Radionuklidy *)	
1	Na-22, Na-24, Mn-54, Co-60, Zn-65, Nb-94, Ag-110m, Sb-124, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, Th-232, U-234, U-235, U-238, Np-237, Pu-239, Pu-240, Am-241, Cm-244	
2	Co-58, Fe-59, Sr-90, Ru-106, In-111, I-131, Ir-192, Au-198, Po-210	
3	Cr-51, Co-57, Tc-99m, I-123, I-125, I-129, Ce-144, Tl-201, Pu-241	
4	C-14, P-32, Cl-36, Fe-55, Sr-89, Y-90, Tc-99, Cd-109	
5	H-3, S-35, Ca-45, Ni-63, Pm-147	

__________
*)	Pro radionuklidy v tabulce č. 2 jmenovitě neuvedené se třída určí jako řád minima z hodnot 1 MeV/(Egama+0,1.Ebeta), (20/hinh).µSv/Bq a (2/hing).µSv/Bq, kde Egama je efektivní energie radionuklidem emitovaného záření gama v MeV a Ebeta je efektivní energie radionuklidem emitovaného záření beta a hinh popř. hing jsou konverzní faktory pro příjem daného radionuklidu vdechnutím popř. požitím pro pracovníky se zdroji, uvedené v tabulkách přílohy č. 3.