Příloha č. 3 k vyhlášce č. 464/2000 Sb.

Stanovení intenzity recirkulace vody

Hloubka bazénu v m | | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5
Teor. výměna vody v krytém bazénu | (T) h | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0
Teor. výměna vody v nekrytém bazénu | (T) h | 2,0 | 3,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0

Intenzity recirkulace (T) se týkají jmenovitého výkonu úpravny včetně všech rezerv čerpacích agregátů. Potřebné recirkulované množství vody v m^3/h je orientačně určeno podílem z objemu bazénu a teoretickou dobou zdržení vody. Upřesňuje se výpočtem, ve kterém je zahrnuta návštěvnost, účel bazénu a požadovaná jakost vody.