Příloha č. 7 k vyhlášce č. 464/2000 Sb.

Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny

Místo | Výška měř. m | Min. tepl. °C | Max. tepl. °C | Max. rel. vlhk. % | Výměna vzduchu m^3/h na osobu | Min. osvětlení Lx | Nouzové osvětlení
Čekárna | 1,6 | 18 | - | 50 | 15 | 100 | -
Chodba | 1,6 | 18 | - | 50 | * | 100 | +
Šatna | 1,6 | 22 | - | 50 | 15 | 100 | +
Prohřívárna | 0,5 | 45 | - | - | - | - | -
| 1,0 | 70 | 80 | 15 | 20 | 40 | +
| 1,5 | - | 90 | 15 | 20 | 40 | +
| 2,0 | - | 100 | 15 | 20 | - | -
Vnitřní ochlazovna | 1,6 | 1 | | 70 | 20 | 70 | +
Vnější ochlazovna | - | - | - | - | - | 70 | -
Odpočívárna | 1,6 | 26 | - | 50 | 15 | 70 | +
Záchod | 1,6 | 22 | - | 50 | 30 na mísu | 70 | -

* dvakrát za hodinu