Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení

Část A

Tabulka č. 1

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)
chemických látek v ovzduší pracovišť

Látka | číslo CAS | PEL | NPK-P | Poznámky | Faktor přepočtu na ppm
| | mg.m^-3 | |
Acetaldehyd | 75-07-0 | 50 | 100 | | 0,555
Acetanhydrid | 108-24-7 | - | 20 | | 0,240
Aceton | 67-64-1 | 800 | 1500 | | 0,421
Acetonitril | 75-05-8 | 70 | 100 | D | 0,595
Akrolein | v. 2-Propenal
Akrylaldehyd | v. 2-Propenal
Akrylonitril | v. 2-Propennitril
Allylalkohol | v.2-Propen-1-ol
Allylglycidylether | 106-92-3 | 25 | 50 | D, S | 0,214
Allylchlorid | v. 3-Chlor-1-propen
Allyloxy-2,3-epoxypropan | v. Allylglycidylether
Aminobenzen | v. Anilin
2-Aminopyridin | 504-29-0 | 2 | 4 | | 0,260
Amoniak | 7664-41-7 | 14 | 36 | | 1,438
Amylacetát | v. Pentylacetát
Amylalkohol (všechny isomery) | 30899-19-5 | 300 | 600 | D | 0,278
Anhydrid kyseliny octové | v. Acetanhydrid
Anilin | 62-53-3 | 5 | 10 | D, P | 0,263
Antimon | 7440-36-0 | 0,5 | 1,5 | |
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého) | | 0,5 | 1,5 | |
Arsan | v. Arsenovodík
Arsen | 7440-38-2 | 0,1 | 0,4 | P |
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku) | | 0,1 | 0,4 | P |
Arsenovodík | 7784-42-1 | 0,1 | 0,2 | P | 0,313

Azid sodný | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 | D | 0,376
Aziridin | v. Ethylenimin
Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba | | 0,5 | 2,5 | |
Benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | D, P | 0,313
Benzíny | | 400 | 1000 | |
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 0,005 | 0,025 | D, P | 0,097
p-Benzochinon | 106-51-4 | 0,4 | 0,8 | | 0,226
1,4-Benzochinon | v. -Benzochinon
Benzoylperoxid | 94-36-0 | 5 | 10 | S |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 40 | 80 | | 0,226
Benzylchlorid | v. alfa-Chlortoluen
Berylium | 7440-41-7 | 0,001 | 0,002 | S, P |
Berylia sloučeniny, jako Be | | 0,001 | 0,002 | S, P |
Bifenyl | 92-52-4 | 1 | 3 | D | 0,158
1,1'-Biphenyl | v. Bifenyl
Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarbonové kyseliny | v. Di-(2-ethylhexyl) ftalát
Bis(2-chlorethyl)ether | 111-44-4 | 30 | 60 | D | 0,171
Bis(chlormethyl) ether | 542-88-1 | 0,0002 | 0,0005 | P | 0,213
Brom | 7726-95-6 | 0,7 | 1,4 | | 0,153
Bromethan | 74-96-4 | 20 | 40 | D | 0,224
2-Brom-2-chlor-1,1,1- trifluorethan | 151-67-7 | 15 | 30 | | 0,124
Brommethan | 74-83-9 | 20 | 40 | D, P | 0,257
Bromovodík | 10035-10-6 | - | 6 | | 0,302
Bromtrifluormethan | v. Trifluorbrommethan
1,3-Butadien | 106-99-0 | 10 | 20 | P | 0,425
Buta-1,3-dien | v. 1,3-Butadien
Butanol (všechny isomery) | 71-36-3 78-92-2 78-83-1 75-65-0 | 300 | 600 | D | 0,330
2-Butanon | 78-93-3 | 600 | 900 | | 0,339
Butanthiol | 109-79-5 | 1,5 | 3 | | 0,271
2-Butenal | 4170-30-3 123-73-9 | 1 | 4 | D | 0,349
2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 100 | 200 | D | 0,207

2-Butoxyethanol acetát | v. 2-Butoxyethylacetát
2-(2-buthoxyethoxy)-ethanol | 112-34-5 | 100 | 200 | | 0,151
2-Butoxyethylacetát | 112-07-2 | 130 | 300 | D | 0,153
Butylacetát (všechny isomery) | 123-86-4 105-46-4 540-88-5 110-19-0 | 950 | 1200 | | 0,211
n-Butylakrylát | 141-32-2 | 10 | 20 | D, S | 0,191
Butylalkohol | v. Butanol
Butylcelosolv | v.2-Butox ethanol
Butylcelosolvacetát | v. 2-Butoxyethylacetát
Butylester 2-propenové kyseliny | v. n-Butylakrylát
Butylmerkaptan | v. Butanthiol
terc-Butyl- methylether | 1634-04-4 | 100 | 200 | | 0,277
n-Butylmethylketon | v. 2-Hexanon
iso-Butylmethylketon | v. 4-Methyl-2-pentanon
Butyl 2-propenoát | v. n-Butylakrylát
Celosolvacetát | v. 2-Ethoxyethylacetát
Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn | | 2 | 4 | D |
Cínu sloučeniny organické, jako Sn | | 0,1 | 0,2 | D |
Cyklohexan | 110-82-7 | 500 | 1000 | | 0,290
Cyklohexanamin | v. Cyklohexylamin
Cyklohexanol | 108-93-0 | 200 | 400 | D | 0,244
Cyklohexanon | 108-94-1 | 40 | 80 | D | 0,249
Cyklohexen | 110-83-8 | 1000 | 1300 | | 0,298
Cyklohexylamin | 108-91-8 | 20 | 40 | D | 0,247
Diacetonalkohol | 123-42-2 | 200 | 300 | | 0,210
4,4`-Diamino-difenylmethan | 101-77-9 | 0,1 | 0,2 | D, S, P |
1,2-Diaminoethan | 107-15-3 | 25 | 50 | D, S | 0,407
Diazomethan | 334-88-3 | 0,1 | 0,2 | P | 0,582
Dibenzoylperoxid | v. Benzoylperoxid
Diboran | 19287-45-7 | 0,1 | 0,2 | | 0,837
Dibromdifluormethan | 75-61-6 | 800 | 1300 | | 0,116

1,2-Dibromethan | 106-93-4 | 1 | 2 | D, P | 0,182
Dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyseliny | v. Dibutylftalát
Dibutylftalát | 84-74-2 | 5 | 10 | |
Dicyklopentadien | 77-73-6 | 3 | 6 | | 0,185
Diethanolamin | 111-42-2 | 5 | 10 | P | 0,232
Diethylamin | 109-89-7 | 15 | 30 | D | 0,334
2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | 50 | 100 | D | 0,208
Diethylentriamin | 111-40-0 | 4 | 8 | | 0,237
N,N-Diethylethanamin | v. Triethylamin
Diethylether | 60-29-7 | 300 | 600 | | 0,330
Di-(2-ethylhexyl) ftalát | 117-81-7 | 5 | 10 | |
Difenylamin | 122-39-4 | 10 | 20 | D, P |
Difenylether | 101-84-8 | 5 | 10 | | 0,144
Difenylmethan-4,4'- diisokyanát | 101-68-8 | 0,05 | 0,1 | S | 0,098
Difenyloxid | v. Difenylether
Dihydrogenselenid | v. Selenovodík
1,3-Dihydroxybenzen | 108-46-3 | 45 | 90 | |
1,4-Dihydroxybenzen | 123-31-9 | 2 | 4 | D, S |
2,4-Dichloranilin | 554-00-7 | 5 | 10 | | 0,151
1,2-Dichlorbenzen | 95-50-1 | 100 | 200 | D | 0,166
1,4-Dichlorbenzen | 106-46-7 | 100 | 200 | D | 0,166
2,2'-Dichlordiethylether | v. Bis(2-chlorethyl)ether
Dichlordifluormethan | 75-71-8 | 3000 | 5000 | | 0,202
1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 400 | 800 | D | 0,247
1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 10 | 20 | D, P | 0,247
1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 8 | 16 | | 0,252
1,2-Dichlorethen | 540-59-0 | 800 | 1600 | | 0,252
1,1-Dichlorethylen | v. 1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethylen | v. 1,2-Dichlorethen
Dichlorid kys. uhličité | v. Fosgen
Dichlorfluormethan | 75-43-4 | 40 | 80 | | 0,238
Dichlormethan | 75-09-2 | 200 | 500 | D | 0,288
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetra- fluorethan | 76-14-2 | 3000 | 5000 | | 0,143
Diisokyanatohexan | v. Hexamethylendiisokyanát
2,4-Diisokyanáttoluen | v. Toluylen-2,4-diisokyanát

2,6-Diisokyanáttoluen | v. Toluylen-2,6-diisokyanát
N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 30 | 60 | D | 0,281
Dimethylamin | 124-40-3 | 3,8 | 9 | D | 0,542
N,N-Dimethylanilin | 121-69-7 | 25 | 50 | D | 0,202
N,N-Dimethylbenzenamin | v. N,N-Dimethylanilin
Dimethylether | 115-10-6 | - | 2000 | | 0,531
Dimethylethylamin | 598-56-1 | 10 | 20 | | 0,334
1-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylbenzen | v. p-(terc-Butyl)toluen
Dimethylformamid | 68-12-2 | 30 | 60 | D, P | 0,335
1,1-Dimethylhydrazin | 57-14-7 | 0,025 | 0,05 | D, P | 0,407
Dimethylhydrazin | v. 1,1-Dimethylhydrazin
1,2-Dimethylhydrazin | 540-73-8 | 0,025 | 0,05 | D, P | 0,407
Dimethylisopropylamin | 996-35-0 | 10 | 20 | | 0,280
Dimethylsulfát | 77-78-1 | 0,1 | 0,2 | D, P | 0,194
Dinitrobenzen (všechny isomery ) | 25154-54-5 | 1 | 2 | D, P | 0,145
Dinitroglykol | v. Ethylenglykoldinitrát
Dinitrochlorbenzen | v. 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
4,6-Dinitro-o-kresol | 534-52-1 | 0,2 | 0,4 | D |
Dinitrotoluen (směs isomerů) | 25321-14-6 | 0,75 | 1,5 | D, P | 0,134
1,4-Dioxan | 123-91-1 | 70 | 140 | D | 0,277
Epichlorhydrin | v. 1-Chlor-2,3-epoxipropan
Ethanal | v. Acetaldehyd
1,2-Ethandiamin | v. 1,2-Diaminoethan
Ethanamin | v. Ethylamin
Ethan-1,2-diol | v. Ethylenglykol
1,2-Ethandioldinitrát | v. Ethylenglykoldinitrát
Ethanol | 64-17-5 | 1000 | 3000 | | 0,532
Ethanolamin | 141-43-5 | 5 | 10 | | 0,400
Ethenon | v. Keten
Ethenylbenzen | v. Styren
Ethenylester kys. octové | v. Vinylacetát
2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 20 | 40 | D, P | 0,271
2-Ethoxyethylacetát | 111-15-9 | 25 | 50 | D, P | 0,185
Ethylacetát | 141-78-6 | 700 | 900 | | 0,278
Ethylakrylát | 140-88-5 | 20 | 40 | D, S | 0,244

Ethylalkohol | v. Ethanol
Ethylamin | 75-04-7 | 9 | 20 | D | 0,542
Ethylbenzen | 100-41-4 | 200 | 500 | D | 0,230
Ethylbromid | v. Bromethan
Ethylcelosolv | v. 2-Ethoxyethanol
Ethylendiamin | v. 1,2-Diaminoethan
Ethylendibromid | v. 1,2-Dibromethan
Ethylendichlorid | v. 1,2-Dichlorethan
Ethylendinitrát | v. Ethylenglykoldinitrát
Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 | 100 | D | 0,394
Ethylenglykoldinitrát | 628-96-6 | 0,5 | 1 | D | 0,161
Ethylenglykolmonobutyl- ether | v. 2-Butoxyethanol
Ethylenglykolmonobutyl- etheracetát | v. 2-Butoxyethylacetát
Ethylenglykolmonoethyl- ether | v. 2-Ethoxyethanol
Ethylenglykolmonoethyl- etheracetát | v. 2-Ethoxyethylacetát
Ethylenglykolmonomethyl- ether | v. 2-Methoxyethanol
Ethylenglykolmono- methyletheracetát | v.2-Methoxyetylacetát
Ethylenchlorhydrin | v. 2-Chlorethanol
Ethylenimin | 151-56-4 | 1 | 2 | D, P | 0,567
Ethylenoxid | 75-21-8 | 1 | 3 | D, P | 0,556
Ethylester kyseliny 2-propenové | v. Ethylakrylát
N-Ethylethanamin | v. Diethylamin
Ethylether | v. Diethylether
Ethyl-3-ethoxypropionát | 763-69-9 | 150 | 500 | | 0,167
Ethylformiát | 109-94-4 | 300 | 450 | | 0,330
Ethyl-2-propenoat | v. Ethylakrylát
Fenol | 108-95-2 | 7,5 | 15 | D | 0,260
N-Fenylbenzenamin | v. Difenylamin
Fenylethylen | v. Styren
Fenylhydrazin | 100-63-0 | 1 | 2 | D | 0,225
2-Fenylpropen | 98-83-9 | 250 | 600 | | 0,207

Fluor | 7782-41-4 | 1,5 | 3 | |
Fluorid, anorganický | | 2,5 | - | |
Fluorovodík | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 | | 1,223
Formaldehyd | 50-00-0 | 0,5 | 1 | D, S | 0,814
Fosfin | v. Fosforovodík
Fosfor (bílý, žlutý) | 7723-14-0 | 0,1 | 0,3 | | 0,197
Fosforovodík | 7803-51-2 | 0,1 | 0,2 | | 0,719
Fosforoxychlorid | v. Oxychlorid fosforečný
Fosforpentachlorid | v. Chlorid fosforečný
Fosfortrichlorid | v. Chlorid fosforitý
Fosgen | v. Karbonylchlorid
Freon 11 | v. Trichlorfluormethan
Freon 12 | v. Dichlordifluormethan
Freon 12B2 | v. Dibromdifluormethan
Freon 13 | v. Chlortrifluormethan
Freon 13B1 | v. Trifluorbrommethan
Freon 21 | v. Dichlorfluormethan
Freon 114 | v. 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
Ftalanhydrid | 85-44-9 | 5 | 10 | S | 0,165
2,5-Furandion | v. Maleinanhydrid
2-Furankarboxaldehyd | v. Furfural
2-Furanmethanol | v. 2-Furylmethanol
Furfural | 98-01-1 | 10 | 20 | D | 0,255
Furfuylalkohol | v. 2-Furylmethanol
Furylmethanal | v. Furfural
2-Furylmethanol | 98-00-0 | 20 | 40 | D | 0,249
Glutaraldehyd | v. 1,5-Pentandial
Glyceroltrinitrát | 55-63-0 | 0,5 | 1 | D | 0,108
Halotan | v. 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
n-Heptan | 142-82-5 | 2000 | - | | 0,244
Heptan-2-on | 110-43-0 | 150 | 300 | D | 0,214
Heptan-3-on | 106-35-4 | 95 | - | | 0,214
Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 0,02 | - | D, P | 0,086
1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3- butadien | 87-68-3 | 0,25 | 0,5 | D | 0,115
Hexachlorethan | 67-72-1 | 10 | 20 | D | 0,103
Hexachlornaftalen | 1335-87-1 | 0,2 | 0,6 | D |

Hexamethylen-1,6-diisokyanát | 822-06-0 | 0,035 | 0,07 | S | 0,145
n-Hexan | 110-54-3 | 100 | 400 | D, P | 0,284
2-Hexanon | 591-78-6 | 20 | 40 | D, P | 0,244
Hexan (s výjimkou n-Hexanu) | | 1000 | 2000 | D | 0,284
Hydrazin | 302-01-2 | 0,05 | 0,1 | D, S, P | 0,763
Hydrid lithný | 7580-67-8 | 0,025 | 0,075 | |
Hydrochinon | v. 1,4-Dihydroxybenzen
Hydroxid draselný | 1310-58-3 | 1 | 2 | |
Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 1 | 2 | |
Hydroxid vápenatý | 1305-62-0 | 2 | 4 | |
Chlor | 7782-50-5 | 1,5 | 3 | | 0,344
Chloracetaldehyd | 107-20-0 | - | 3 | | 0,311
Chlorbenzen | 108-90-7 | 40 | 90 | | 0,217
2-Chlor-1,3-butadien | 126-99-8 | 10 | 20 | D | 0,276
Chlordifluormethan | 75-45-6 | 3600 | - | | 0,283
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen | 97-00-7 | 0,5 | 1 | P, D | 0,121
1-Chlor-2,3-epoxipropan | 106-89-8 | 1 | 2 | D, S, P | 0,266
2-Chlorethanol | 107-07-3 | - | 3 | D | 0,304
Chlorethen | v. Vinylchlorid
Chlorid amonný (dýmy) | 12125-02-9 | 5 | 10 | |
Chlorid fosforečný | 10026-13-8 | 1 | 2 | P | 0,117
Chlorid fosforitý | 7719-12-2 | 1 | 3 | P | 0,178
Chlorid vápenatý | 10043-52-4 | 5 | 10 | |
Chlorid zinečnatý | 7646-85-7 | 1 | 2 | |
Chlormethan | 74-87-3 | 100 | 200 | D, P | 0,484
Chlormethoxyethan | v. Chlormethylmethylether
(Chlormethyl)benzen | v. alfa-Chlortoluen
Chlormethylmethylether | 107-30-2 | 0,003 | 0,006 | D, P | 0,304
1-Chlor-4-nitrobenzen | 100-00-5 | 1 | 2 | D, P |
Chloroform | v. Trichlormethan
Chloropren | v.2-Chlor-1,3-butadien
Chlorované bifenyly | v. Polychlorované bifenyly
Chlorovodík | 7647-01-0 | 8 | 15 | | 0,679
3-Chlor-1-propen | 107-05-1 | 3 | 6 | | 0,320
alfa-Chlortoluen | 100-44-7 | 5 | 10 | | 0,193

Chlortrifluormethan75-72-9400060000,2734 | | | | |
Chromu (VI) sloučeniny | | 0,05 | 0,1 | S, P |
Chromu ostatní sloučeniny (včetně chromanu olovnatého a zinečnatého | 7758-97-6 13530-65-9 a další | 0,5 | 1,5 | |
Chromová žluť | v. Chromu ostatní sloučeniny
2,2-Iminobis(ethanol) | v. Diethanolamin
1,3-Isobenzofurandion | v. Ftalanhydrid
Isofluran | 26675-46-7 | 15 | 30 | | 0,133
Isopentylacetát | v. Pentylacetát
Isophoron | 78-59-1 | 5 | 10 | | 0,177
Isopropylamin | 75-31-0 | 10 | 20 | | 0,413
Isopropylbenzen | v. Kumen
Jod | 7553-56-2 | - | 1 | | 0,093
Jodmethan | 74-88-4 | 2 | 8 | D | 0,172
Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd | 7440-43-9 | 0,05 | 0,1 | D |
ε-Kaprolaktam (prach) | 105-60-2 | 1 | 3 | |
ε-Kaprolaktam (páry) | 105-60-2 | 10 | 40 | | 0,216
Karbonylchlorid | 75-44-5 | 0,08 | 0,4 | | 0,247
Keten | 463-51-4 | 0,9 | 1,8 | | 0,581
Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co | 7440-48-4 | 0,05 | 0,1 | S |
Kresol (všechny isomery) | 1319-77-3 | 20 | 40 | D | 0,226
Krotonaldehyd | | v. 2-Butenal | | |
Kumen | 98-82-8 | 100 | 250 | D | 0,203
Kyanamid | 420-04-2 | 2 | 10 | D, S |
Kyanid jako HCN | 57-12-5 | 3 | 10 | D |
Kyanovodík | 74-90-8 | 3 | 10 | D | 0,905
Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 2,5 | 5 | | 0,388
Kyselina ethanová | v. Kyselina octová
Kyselina ethandiová | v. Kyselina šťavelová
Kyselina fosforečná | 7664-38-2 | 1 | 2 | |
Kyselina chloristá | 7601-90-3 | 1 | 2 | | 0,243
Kyselina methanová | v. Kyselina mravenčí
Kyselina mravenčí | 64-18-6 | 9 | 18 | | 0,531
Kyselina octová | 64-19-7 | 25 | 35 | | 0,408
Kyselina pikrová | 88-89-1 | 0,1 | 0,5 | D |

Kyselina propanová | v. Kyselina propionová
Kyselina propionová | 79-09-4 | 30 | 60 | | 0,330
Kyselina sírová, jako SO_3 | 7664-93-9 | 1 | 2 | |
Kyselina šťavelová | 144-62-7 | 1 | 5 | D |
Maleinanhydrid | 108-31-6 | 0,8 | 1,6 | S | 0,249
Mangan | 7439-96-5 | 1 | 2 | |
Mangan - jeho sloučeniny, jako Mn | 7440-50-8 | 1 | 2 | |
Měď (prach) | 7440-50-8 | 1 | 2 | |
Měď (dýmy) | | 0,1 | 0,2 | |
Mesitylen | v. 1,3,5-Trimethylbenzen
Methanal | v. Formaldehyd
Methanamin | v. Methylamin
Methanol | 67-56-1 | 250 | 1000 | D | 0,754
3-methoxy-n-butylacetát | 4435-53-4 | 100 | 200 | | 0,167
2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 15 | 30 | D, P | 0,321
2-Methoxyethylacetát | 110-49-6 | 25 | 50 | D, P | 0,207
2-Methoxy-1- methylethylacetát | 108-65-6 | 270 | 550 | D | 0,185
1-methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 270 | 550 | D | 0,271
2-methoxy-1-propylacetát | 70657-70-4 | 270 | 550 | | 0,185
(2-Methoxymethylethoxy)- propanol | 34590-94-8 | 270 | 550 | D | 0,165
Methylacetát | 79-20-9 | 600 | 800 | | 0,330
Methylakrylát | 96-33-3 | 20 | 40 | S | 0,284
Methylalkohol | v. Methanol
Methylamin | 74-89-5 | 10 | 20 | D | 0,787
4-Methylanilin | v. p-Toluidin
N-Methylanilin | 100-61-8 | 2 | 4 | D, P | 0,228
Methylbenzen | v. Toluen
N-Methylbenzenamin | v. N-Methylanilin
Methylbromid | v. Brommethan
3-Methyl-1-butanol | v. Amylalkohol
1-Methylbutylacetát | 626-38-0 | 270 | 540 | | 0,188
Methylcelosolv | v. 2-Methoxyethanol
Methylcelosolvacetát | v. 2-Methoxyethylacetát
Methylcyklohexan | 108-87-2 | 1500 | 2000 | | 0,249

Methylcyklohexanol (všechny isomery) | 25639-42-3 a další | 200 | 400 | | 0,214
1-Methylcyklohexan-2-on | 583-60-8 | 150 | 300 | D | 0,218
Methyldinitrobenzen | v. Dinitrotoluen
2-Methyl-4,6-dinitrofenol | v. 4,6-Dinitro-o-kresol
1,1'-Methylenbis(4- isokyanatobenzen) | v. Difenylmethan-4,4'-diisokyanát
4,4'-Methylendianilin | v.4,4'-Diaminodifenylmethan
Methylenchlorid | v. Dichlormethan
Methylester 2-methyl-2- propenové kyseliny | v. Methylmetakrylát
Methylethylketon | v. 2-Butanon
5-Methylheptan-3-on | 541-85-5 | 50 | 100 | D | 0,191
5-Methylhexan-2-on | 110-12-3 | 95 | - | | 0,214
Methylhydrazin | 60-34-4 | 0,02 | 0,04 | D | 0,530
Methylchlorid | v. Chlormethan
Methyljodid | v. Jodmethan
Methylkyanid | v. Acetonitril
Methylmetakrylát | 80-62-6 | 50 | 150 | D, S | 0,244
N-Methylmethanamin | v. Dimethylamin
4-Methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 80 | 200 | D | 0,244
Minerální oleje | v. Oleje minerální
Molybden | 7439-98-7 | 5 | 25 | |
Molybdenu sloučeniny, jako Mo | | 5 | 25 | |
Monochlormethylmethyleter | v. Chlormethylmethylether
Morfolin | 110-91-8 | 50 | 100 | D | 0,280
Nafta solventní | | 200 | 1000 | |
Naftalen | 91-20-3 | 50 | 100 | | 0,191
Nikl | 7440-02-0 | 0,5 | 1 | S |
Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu) | | 0,05 | 0,25 | S |
Nikltetrakarbonyl | 13463-39-3 | 0,01 | 0,02 | D, P | 0,143
Nikotin | 54-11-5 | 0,5 | 2,5 | D | 0,151
Nitrobenzen | 98-95-3 | 5 | 10 | D | 0,199
Nitroglycerin | v. Glyceroltrinitrát
Nitroglykol | v. Ethylenglykoldinitrát

p-Nitrochlorbenzenv. 1-Chlor-4-nitrobenzen |
Nitrosní plyny (NO_X), oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného | 11104-93-1 10102-43-9 10102-44-0 | 10 | 20 | |
Nitrotoluen (všechny isomery) | 1321-12-6 a další | 10 | 20 | D | 0,179
Oleje minerální (aerosol) | | 5 | 10 | |
Olovo | 7439-92-1 | 0,05 | 0,2 | P* |
Olova anorganické sloučeniny, jako Pb | | 0,05 | 0,2 | P* |
1,1'-Oxybis (benzen) | v. Difenylether
1,1-Oxybis (ethan) | v. Diethylether
Oxid antimonitý (jako Sb) | 1309-64-4 | 0,1 | 0,2 | |
Oxid dusičitý | v. nitrózní plyny
Oxid dusnatý | v. nitrózní plyny
Oxid dusný | 10024-97-2 | 180 | 360 | | 0,555
Oxid fosforečný | 1314-56-3 | 1 | 2 | |
Oxid hořečnatý | 1309-48-4 | 5 | 10 | |
Oxid osmičelý, jako Os | 20816-12-0 | 0,002 | 0,004 | | 0,096
Oxid sírový | 7446-11-9 | 1 | 2 | | 0,306
Oxid siřičitý | 7446-09-5 | 5 | 10 | | 0,382
Oxid uhelnatý | 630-08-0 | 30 | 150 | P | 0,873
Oxid uhličitý | 124-38-9 | 9000 | 45000 | | 0,556
Oxid vanadičný (prach, dýmy) | 1314-62-1 | 0,05 | 0,1 | P |
Oxid vápenatý | 1305-78-8 | 2 | 4 | |
Oxid zinečnatý, jako Zn | 1314-13-2 | 2 | 5 | |
Oxiran | v. Ethylenoxid
1,1'-Oxybis(2-chloroethan) | v. bis(2-chlorethyl)ether
Oxychlorid fosforečný | 10025-87-3 | 0,5 | 1 | | 0,159
Ozon | 10028-15-6 | 0,1 | 0,2 | | 0,509
Pentan | 109-66-0 | 2000 | 3000 | | 0,339
1,5-Pentandial | 111-30-8 | - | 0,8 | S | 0,244
Pentachlorfenol | 87-86-5 | 0,5 | 1,5 | D |
Pentakarbonyl železa, jako Fe | 13463-40-6 | 0,2 | 0,5 | | 0,125
Pentanol | v. Amylalkohol

Pentylacetát (všechny isomery) | 628-63-7 620-11-1 123-92-2 625-16-1 | 270 | 540 | | 0,188
Pentylester kyseliny octové | v. Pentylacetát
Perchlorethylen | v. Tetrachlorethylen
Peroxid vodíku | 7722-84-1 | 1 | 2 | | 0,719
Piperazin | 110-85-0 | 0,1 | 0,3 | |
Platina (kov) | 7440-06-4 | 0,5 | 1 | |
Platiny sloučeniny, jako Pt | | 0,001 | 0,002 | |
Polychlorované bifenyly (technické) | 1336-36-3 | 0,5 | 1 | D, P |
2-Propanamin | v. Isopropylamin
iso-Propanol | 67-63-0 | 500 | 1000 | D | 0,407
n-Propanol | 71-23-8 | 500 | 1000 | D | 0,407
1-Propanol | v. n-Propanol
2-Propanol | v. iso-Propanol
2-Propanon | v. Aceton
1,2,3-Propantrioltrinitrát | v. Glycerintrinitrát
2-Propenal | 107-02-8 | 0,25 | 0,5 | | 0,436
2-Propen-1-ol | 107-18-6 | 4 | 10 | D | 0,422
2-Propennitril | 107-13-1 | 2 | 6 | D, P | 0,461
β-Propiolakton | 57-57-8 | 1 | 2 | P |
n-Proplacetát | 109-60-4 | 800 | 1000 | | 0,240
iso-Propylalkohol | v. iso-Propanol
n-Propylalkohol | v. n-Propanol
Pseudokumen | v. 1,2,4-Trimethylbenzen
Pyrethrum | 8003-34-7 | 5 | 10 | |
Pyridin | 110-86-1 | 5 | 10 | D | 0,309
Resorcin | v. 1,3-Dihydroxybenzen
Rtuť | 7439-97-6 | 0,05 | 0,15 | D, P | 0,122
Rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg | | 0,01 | 0,03 | D, P |
Rtuti anorganické a aryl- sloučeniny, jako Hg | | 0,05 | 0,15 | D, P |
Selen | 7782-49-2 | 0,1 | 0,2 | |
Selenu sloučeniny, jako Se | | 0,1 | 0,2 | |
Selenovodík | 7783-07-S | 0,07 | 0,17 | |

Sirník fosforečný | 1314-80-3 | 1 | 2 | |
Sirouhlík | 75-15-0 | 10 | 20 | D | 0,322
Sirovodík | 7783-06-4 | 10 | 20 | | 0,719
Solventní nafta | v. Nafta solventní
Stříbro | 7440-22-4 | 0,1 | 0,3 | |
Stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag | | 0,01 | 0,03 | |
Styren | 100-42-5 | 100 | 400 | D | 0,235
Sulfan | v. Sírovodík
Sulfotep (ISO) | 3689-24-5 | 0,1 | - | |
Tellur a jeho sloučeniny, jako Te | 13494-80-9 | 0,1 | 0,5 | |
Terpentýn - aerosol | 8006-64-2 | 5 | 10 | |
Terpentýn - páry | 8006-64-2 | 300 | 800 | | 0,180
Tetraethylester kyseliny křemičité | v. Tetraethylsilikát
Tetraethylolovo, jako Pb | 78-00-2 | 0,05 | 0,1 | D | 0,076
Tetraethylsilikát | 78-10-4 | 50 | 200 | | 0,117
Tetraethoxysilan | v. Tetraethylsilikát
O,O,O,O-Tetraethyl- dithiopyrofosfát, O,O,O,O- Tetraethyldifosforoditioát | v. Sulfotep (ISO)
Tetrafosfor | v. Fosfor (bílý, žlutý)
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 150 | 300 | D | 0,339
Tetrahydro-1,4-oxazin | v. Morfolin
Tetrachlorethen | 127-18-4 | 250 | 750 | D | 0,147
Tetrachlorethylen | v. Tetrachlorethen
Tetrachlormethan | 56-23-5 | 10 | 20 | D, P | 0,159
Tetrakarbonyl niklu | v. Nikltetrakarbonyl
Tetramethylolovo, jako Pb | 75-74-1 | 0,05 | 0,1 | D | 0,091
Thallium | 7440-28-0 | 0,1 | 0,5 | D, P |
Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl | | 0,1 | 0,5 | D, P |
Toluen | 108-88-3 | 200 | 500 | D | 0,266
m-Toluidin | 108-44-1 | 5 | 10 | D, P | 0,228
o-Toluidin | 95-53-4 | 5 | 10 | D, P | 0,228
p-Toluidin | 106-49-0 | 5 | 10 | D, P | 0,228
2,4-Toluylendiisokyanát | 584-84-9 | 0,05 | 0,1 | S | 0,141

2,6-Toluylendiisokyanát | 91-08-7 | 0,05 | 0,1 | S | 0,140
Triethanolamin | 102-71-6 | 5 | 10 | | 0,164
Triethylamin | 21-44-8 | 8 | 12 | D | 0,242
Trifluorbrommethan | 75-63-8 | 4000 | 6000 | | 0,164
1,2,4-Trichlorbenzen | 120-82-1 | 15 | 35 | D | 0,135
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 500 | 1000 | | 0,184
1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 50 | 100 | D | 0,183
Trichlorethen | 79-01-6 | 250 | 750 | D | 0,186
Trichlorethylen | v. Trichlorethen
Trichlorfluormethan | 75-69-4 | 3000 | 4500 | | 0,178
Trichlorid-oxid fosforečný | v. Oxychlorid fosforečný
Trichlormethan | 67-66-3 | 10 | 20 | P, D | 0,205
Trimethylamin | 75-50-3 | 10 | 20 | | 0,413
1,2,3-Trimethylbenzen | 526-73-8 | 100 | 250 | D | 0,203
1,2,4-Trimethylbenzen | 95-63-6 | 100 | 250 | D | 0,203
1,3,5-Trimethylbenzen | 108-67-8 | 100 | 250 | D | 0,203
2,4,6-Trinitrofenol | v. Kyselina pikrová
2,4,6-Trinitrotoluen | 118-96-7 | - | 0,5 | D, P | 0,108
Uhličitany alkalických kovů | | 5 | 10 | |
Vanad (prach) | 7440-62-2 | 0,05 | 0,15 | |
Vinylacetát | 108-05-4 | 30 | 50 | | 0,284
Vinylbenzen | v. Styren
Vinylchlorid | 75-01-4 | 7,5 | 15 | P | 0,391
Vinylidenchlorid | v. 1,1-Dichlorethen
Xylen (všechny isomery) | 1330-20-7 95-47-6 106-42-3 108-38-3 | 200 | 400 | D | 0,230
2,4-Xylidin | 95-68-1 | 5 | 10 | D, P | 0,202
Xylidin (všechny isomery s výjimkou 2,4-xylidinu) | 1300-73-8 | 10 | 20 | D, P | 0,202
Zinkchromát | v. Chroman zinečnatý

Vysvětlivky k tabulce:
Kolona 2: číslo CAS- registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts 
Kolona 5: D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
S - látka má senzibilizační účinek
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbaemie
Kolona 6: Faktor přepočtu z údaje v mg.m^-3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa

Tabulka č. 2

Seznam látek podle čísel CAS:

číslo CAS | Látka
50-00-0 | Formaldehyd I
50-32-8 | Benzo(a)pyren
54-11-5 | Nikotin
55-63-0 | Glyceroltrinitrát
56-23-5 | Tetrachlormethan
57-12-5 | Kyanidy jako HCN
57-14-7 | 1,1-Dimethylhydrazin
57-57-8 | β-Propiolakton
60-29-7 | Diethylether
60-34-4 | Methylhydrazin
62-53-3 | Anilin
64-17-5 | Ethanol
64-18-6 | Kyselina mravenčí
64-19-7 | Kyselina octová
67-56-1 | Methanol
67-63-0 | iso-Propanol
67-64-1 | Aceton
67-66-3 | Trichlormethan
67-72-1 | Hexachlorethan
68-12-2 | Dimethylformamid
71-23-8 | n-Propanol
71-36-3 | Butanol isomer
71-43-2 | Benzen
71-55-6 | 1,1,1-Trichlorethan
74-83-9 | Brommethan
74-87-3 | Chlormethan
74-88-4 | Jodmethan
74-89-5 | Methylamin
74-90-8 | Kyanovodík
74-96-4 | Bromethan
75-01-4 | Vinylchlorid
75-04-7 | Ethylamin
75-05-8 | Acetonitril
75-07-0 | Acetaldehyd
75-09-2 | Dichlormethan

75-15-0 | Sirouhlík
75-21-8 | Ethylenoxid
75-31-0 | Isopropylamin
75-34-3 | 1,1-Dichlorethan
75-35-4 | 1,1-Dichlorethen
75-43-4 | Dichlorfluormethan
75-44-5 | Karbonylchlorid
75-45-6 | Chlordifluormethan
75-50-3 | Trimethylamin
75-61-6 | Dibromdifluormethan
75-63-8 | Trifluorbrommethan
75-65-0 | Butanol isomer
75-69-4 | Trichlorfluormethan
75-72-9 | Chlortrifluormethan
75-71-8 | Dichlordifluormethan
75-74-1 | Tetramethylolovo, jako Pb
76-14-2 | 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetra-fluorethan
77-73-6 | Dicyklopentadien
77-78-1 | Dimethylsulfát
78-00-2 | Tetraethylolovo, jako Pb
78-10-4 | Tetraethylsilikát
78-59-1 | Isophoron
78-83-1 | Butanol isomer
78-92-2 | Butanol isomer
78-93-3 | 2-Butanon
79-00-5 | 1,1,2-Trichlorethan
79-01-6 | Trichlorethen
79-09-4 | Kyselina propionová
79-20-9 | Methylacetát
80-62-6 | Methylmetakrylát
84-74-2 | Dibutylftalát
85-44-9 | Ftalanhydrid
87-68-3 | 1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3-butadien
87-86-5 | Pentachlorfenol
88-89-1 | Kyselina pikrová
91-08-7 | 2,6-Toluendiisokyanát
91-20-3 | Naftalen
92-52-4 | Bifenyl

94-36-0 | Benzoylperoxid
95-47-6 | Xylen isomer
95-50-1 | 1,2-Dichlorbenzen
95-53-4 | o-Toluidin
95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzen
95-68-1 | 2,4-Xylidin
96-33-3 | Methylakrylát
97-00-7 | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
98-00-0 | 2-Furylmethanol
98-01-1 | Furfural
98-82-8 | Kumen
98-83-9 | 2-Fenylpropen
98-95-3 | Nitrobenzen
100-00-5 | 1-Chlor-4-nitrobenzen
100-37-8 | 2-Diethylaminoethanol
100-41-4 | Ethylbenzen
100-42-5 | Styren
100-44-7 | alfa-Chlortoluen
100-51-6 | Benzylalkohol
100-61-8 | N-Methylanilin
100-63-0 | Fenylhydrazin
101-68-8 | Difenylmethan-4,4'-diisokyanát
101-77-9 | 4,4'-Diamino-difenylmethan
101-84-8 | Difenylether
102-71-6 | Triethanolamin
105-46-4 | Butylacetát isomer
105-60-2 | ε-Kaprolaktam (páry a prach)
106-35-4 | Heptan-3-on
106-42-3 | Xylen isomer
106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzen
106-49-0 | p-Toluidin
106-51-4 | p-Benzochinon
106-89-8 | 1-Chlor-2,3-epoxipropan
106-92-3 | Allylglycidylether
106-93-4 | 1,2-Dibromethan
106-99-0 | 1,3-Butadien
107-02-8 | 2-Propenal
107-05-1 | 3-Chlor-1-propen

107-06-2 | 1,2-Dichlorethan
107-07-3 | 2-Chlorethanol
107-13-1 | 2-Propennitril
107-15-3 | 1,2-Diaminoethan
107-18-6 | 2-Propen-1-ol
107-20-0 | Chloracetaldehyd
107-21-1 | Ethylenglykol (aerosol a páry)
107-30-2 | Chlormethylmethylether
107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol
108-05-4 | Vinylacetát
108-10-1 | 4-Methyl-2-pentanon
108-24-7 | Acetanhydrid
108-31-6 | Maleinanhydrid
108-38-3 | Xylen isomer
108-44-1 | m-Toluidin
108-46-3 | 1,3-Dihydroxybenzen
108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetát
108-67-8 | 1,3,5-Trimethylbenzen
108-87-2 | Methylcyklohexan
108-88-3 | Toluen
108-90-7 | Chlorbenzen
108-91-8 | Cyklohexylamin
108-93-0 | Cyklohexanol
108-94-1 | Cyklohexanon
108-95-2 | Fenol
109-60-4 | n-Propylacetát
109-66-0 | Pentan
109-79-5 | Butanthiol
109-86-4 | 2-Methoxyethanol
109-89-7 | Diethylamin
109-94-4 | Ethylformiát
109-99-9 | Tetrahydrofuran
110-12-3 | 5-Methylhexan-2-on
110-19-0 | Butylacetát isomer
110-43-0 | Heptan-2-on
110-49-6 | 2-Methoxyethylacetát
110-54-3 | n-Hexan
110-80-5 | 2-Ethoxyethanol

110-82-7 | Cyklohexan
110-83-8 | Cyklohexen
110-85-0 | Piperazin
110-86-1 | Pyridin
110-91-8 | Morfolin
111-15-9 | 2-Ethoxyethylacetát
111-30-8 | 1,5-Pentandial
111-40-0 | Diethylentriamin
111-42-2 | Diethanolamin
111-44-4 | Bis(2-chlorethyl)ether
111-76-2 | 2-Butoxyethanol
112-07-2 | 2-Butoxyethylacetát
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol
115-10-6 | Dimethylether
117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl) ftalát
118-74-1 | Hexachlorbenzen
118-96-7 | 2,4,6-Trinitrotoluen
120-82-1 | 1,2,4-Trichlorbenzen
121-44-8 | Triethylamin
121-69-7 | N,N-Dimethylanilin
122-39-4 | Difenylamin
123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzen
123-42-2 | Diaceton alkohol
123-73-9 | 2-Butenal
123-86-4 | Butylacetát isomer
123-91-1 | 1,4-Dioxan
123-92-2 | Pentylacetát
124-38-9 | Oxid uhličitý
124-40-3 | Dimethylamin
126-99-8 | 2-Chlor-1,3-butadien
127-18-4 | Tetrachlorethylen
127-19-5 | N,N-Dimethylacetamid
140-88-5 | Ethylakrylát
141-32-2 | n-Butylakrylát
141-43-5 | Ethanolamin
141-78-6 | Ethylacetát
142-82-5 | n-Heptan
144-62-7 | Kyselina šťavelová

151-56-4 | Ethylenimin
151-67-7 | 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
334-88-3 | Diazomethan
302-01-2 | Hydrazin
420-04-2 | Kyanamid
463-51-4 | Keten
504-29-0 | 2-Aminopyridin
526-73-8 | 1,2,3-Trimethylbenzen
534-52-1 | 4,6-Dinitro-o-kresol
540-59-0 | 1,2-Dichlorethen
540-73-8 | 1,2-Dimethylhydrazin
540-88-5 | Butylacetát isomer
541-85-5 | 5-Methyl-3-heptanon
542-88-1 | Bis(chlormethyl) ether
554-00-7 | 2,4-Dichloranilin
583-60-8 | 1-Methylcyklohexan-2-on
584-84-9 | 2,4-Toluendiisokyanát
591-78-6 | 2-Hexanon
598-56-1 | Dimethylaethylamin
620-11-1 | 3-Pentylacetát
625-16-1 | Amylacetát terciál.
626-38-0 | 1-Methylbutylacetát
628-63-7 | Pentylacetát
628-96-6 | Ethylenglykoldinitrát
630-08-0 | Oxid uhelnatý
763-69-9 | Ethyl-3-ethoxypropionát
822-06-0 | Hexamethylen-1,6-diisokyanát
996-35-0 | Dimethylisopropylamin
1300-73-8 | Xylidin (všechny isomery) s výjimkou 2,4-xylidinu)
1305-62-0 | Hydroxid vápenatý
1305-78-8 | Oxid vápenatý
1309-48-4 | Oxid hořečnatý
1309-64-4 | Oxid antimonitý (jako Sb)
1310-58-3 | Hydroxid draselný
1310-73-2 | Hydroxid sodný
1314-13-2 | Oxid zinečnatý, jako Zn
1314-56-3 | Oxid fosforečný
1314-62-1 | Oxid vanadičný (prach, dýmy)

1314-80-3 | Sirník fosforečný
1319-77-3 | Kresol (všechny isomery)
1321-12-6 | Nitrotolueny (všechny isomery)
1330-20-7 | Xylen (všechny isomery)
1335-87-1 | Hexachlornaftalen
1336-36-3 | Polychlorované bifenyly (technické)
1634-04-4 | terc-Butyl- methylether
3689-24-5 | Sulfote (ISO)
4170-30-3 | 2-Butenal
4435-53-4 | 3-methoxy-n-butylacetát
7439-92-1 | Olovo
7439-96-5 | Mangan
7439-97-6 | Rtuť
7439-98-7 | Molybden
7440-02-0 | Nikl
7440-06-4 | Platina (kov)
7440-22-4 | Stříbro
7440-28-0 | Thallium
7440-36-0 | Antimon
7440-38-2 | Arsen
7440-41-7 | Berylium
7440-43-9 | Kadmium
7440-48-4 | Kobalt
7440-50-8 | Měď (dýmy a prach)
7440-62-2 | Vanad (prach)
7446-09-5 | Oxid siřičitý
7446-11-9 | Oxid sírový
7553-56-2 | Jod
7580-67-8 | Hydrid lithný
7601-90-3 | Kyselina chloristá
7646-85-7 | Chlorid zinečnatý
7647-01-0 | Chlorovodík
7664-38-2 | Kyselina fosforečná
7664-39-3 | Fluorovodík
7664-41-7 | Amoniak
7664-93-9 | Kyselina sírová, jako SO_3
7697-37-2 | Kyselina dusičná
7722-84-1 | Peroxid vodíku

7719-12-2 | Chlorid fosforitý
7723-14-0 | Fosfor (bílý, žlutý)
7726-95-6 | Brom
7758-97-6 | Chroman olovnatý, jako Cr
7782-41-4 | Fluor
7782-49-2 | Selen
7782-50-5 | Chlor
7783-06-4 | Sirovodík
7783-07-5 | Selenovodík
7784-42-1 | Arsenovodík
7803-51-2 | Fosforovodík
8003-34-7 | Pyrethrum
8006-64-2 | Terpentýn (páry a aerosol)
10024-97-2 | Oxid dusný
10025-87-3 | Oxychlorid fosforečný
10026-13-8 | Chlorid fosforečný
10028-15-6 | Ozon
10035-10-6 | Bromovodík
10043-52-4 | Chlorid vápenatý
I0102-43-9 | Oxid dusnatý
10102-44-0 | Oxid dusičitý
11104-93-1 | Nitrosní plyny (NO_x)
12125-02-9 | Chlorid amonný (dýmy)
13463-39-3 | Nikltetrakarbonyl
13463-40-6 | Pentakarbonyl železa, jako Fe
13494-80-9 | Tellur
13530-65-9 | Chroman zinečnatý, jako Cr
19287-45-7 | Diboran
20816-12-0 | Oxid osmičelý, jako Os
25154-54-5 | Dinitrobenzeny (všechny isomery)
25321-14-6 | Dinitrotolueny (směs isomerů)
25639-42-3 | Methylcyklohexanoly (všechny isomery)
26628-22-8 | Azid sodný
26675-46-7 | Isofluran
30899-19-5 | Amylalkoholy (všechny isomery)
34590-94-8 | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol
70657-70-4 | 2-methoxy-1-propylacetát
| Amylalkoholy (všechny isomery)

| Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)
| Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)
| Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba
| Benzíny
| Berylia sloučeniny, jako Be
| Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn
| Cínu organické sloučeniny, jako Sn
| Dinitrobenzen (všechny isomery)
| Dinitrotoluen (všechny isomery)
| Fluorid, anorganický
| Hexan (s výjimkou n-hexanu)
| Chromu sloučeniny
| Kadmia sloučeniny, jako Cd
| Kobaltu sloučeniny, jako Co
| Kresol (všechny isomery)
| Manganu sloučeniny, jako Mn
| Methylcyklohexanol (všechny isomery)
| Molybdenu sloučeniny, jako Mo
| Nafta solventní
| Niklu sloučeniny, jako Ni
| Nitrotoluen (všechny isomery)
| Oleje minerální
| Olova anorganické sloučeniny, jako Pb
| Platina sloučeniny
| Rtuti alkyl-sloučeniny jako Hg
| Rtuti anorganické a aryl-sloučeniny jako Hg
| Selenu sloučeniny, jako Se
| Stříbra sloučeniny, jako Ag
| Telluru sloučeniny, jako Te
| Thalia rozpustné sloučeniny, jako Te
| Uhličitany alkalických kovů

Část B

Přípustné expoziční limity směsi chemických látek

Přípustný expoziční limit směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad:

1.	Jde-li o dvě nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá) pokud nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat 1:

k_1 - k_n jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek 
PEL_1 - PEL_n jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek 
NPK-P_1 - NPK-P_n jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek

2.	Pokud nelze aditivní účinek jednotlivých látek předpokládat, koncentrace žádné složky směsi nesmí překračovat její NPK-P ani PEL.

Část C

Hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin v ovzduší pracovišť

1. Zásady :

a) Jestliže v pracovním ovzduší nelze s jistotou vyloučit přítomnost jedné, či více látek v plynné formě nebo jako aerosolu, musí se zhodnotit jejich koncentrace.

b) Při tomto hodnocení je třeba zjistit všechny skutečnosti, které mohou být relevantní pro expozici:
ba) látky používané nebo vyráběné,
bb) technická zařízení a technologické operace,
bc) časové a prostorové rozdělení koncentrací látek.

c) Limitní hodnota pro chemické látky nebo prach v pracovním ovzduší je dodržena, jestliže hodnocení ukáže, že ji koncentrace ve vzduchu dýchací zóny nepřekračuje. Pokud jsou podklady nedostatečné pro kvalifikované posouzení, zda jsou limitní hodnoty dodrženy, musí být provedeno další šetření a měření.

d) Jestliže hodnocení ukáže, že:
da) nejsou limitní hodnoty dodrženy, musí být zjištěny důvody, pro které byla limitní hodnota překročena a musí být zavedena co nejrychleji odpovídající opatření pro nápravu situace a hodnocení se musí zopakovat;
db) jsou limitní hodnoty dodrženy, musí se podle potřeby v pravidelných intervalech provádět následná měření, aby se potvrdilo, že dosavadní situace stále trvá; čím více se zjištěná hodnota blíží hodnotě limitní, tím častěji se musí měření provádět;
dc) nedochází současně k podstatným změnám v podmínkách pracoviště, které by mohly pravděpodobně vést ke změně expozice zaměstnance, může být snížena frekvence kontrol dodržení limitní hodnoty měřením; v takových případech musí být však pravidelně kontrolováno, zda hodnocení vedoucí k tomuto závěru je stále ještě použitelné.

e) Jestliže jsou zaměstnanci vystaveni současně nebo následně více než jedné látce, musí být tato skutečnost brána v úvahu při hodnocení zdravotního rizika, jemuž jsou vystaveni.

2. Požadavky na měřicí postupy:

a)	Postup měření musí dávat o inhalační expozici zaměstnance škodlivinám v pracovním ovzduší reprezentativní výsledky odvozené od časově váženého průměru jejich koncentrací (k_p). Výpočet časově váženého průměru koncentrací musí postihnout všechny pracovní operace i veškerou ostatní činnost v průběhu pracovní doby. Průměrnou koncentrací k_p se rozumí hodnota vypočtená z naměřených koncentrací k_1 k_n podle vzorce:

k_1 - k_n koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry (měřeními) 
t_1 - t_n doba trvání jednotlivých odběrů (měření)

b)	Pro zjištění inhalační expozice zaměstnance na pracovišti, musí se použít tam, kde je to možné, osobní odběr vzorků ovzduší vhodným zařízením, připevněným na těle. Tam, kde skupina zaměstnanců provádí identické nebo podobné úkony na stejném místě a je obdobně exponována, považuje se za reprezentativní pro celou skupinu, je-li odběr prováděn na vybraných zaměstnancích uvnitř této skupiny.

Odběry vzorků a měření na pevně stanovených místech (stacionární) se mohou používat, jestliže jejich výsledky umožňují zjistit míru inhalační expozice zaměstnance na pracovišti. Vzorky se musí odebírat ve výšce dýchací zóny a v bezprostřední blízkosti zaměstnanců.

c)	Postup měření musí odpovídat látce, která má být měřena, jejím limitním hodnotám (PEL, NPK-P) a složení pracovního ovzduší.
Výsledek musí být dostatečně spolehlivý s ohledem na limitní hodnoty látky a udán ve stejných jednotkách.

d)	Jestliže metoda měření není specifická jen pro danou látku, musí být celá naměřená hodnota vztažena na látku, která má být hodnocena.

e)	Meze stanovitelnosti musí odpovídat nejméně jedné čtvrtině PEL.

f)	Musí být zajištěna správnost měřicího postupu. U metody musí být zajištěna celková správnost odpovídající odhadu relativní chyby ± 25 %.

g)	Pro měření musí být použity postupy ověřené v podmínkách praxe.